Оттенки **стойкой крем-краски Лонда**, а также **интенсивного тонирования Лонда** великолепно сочетаются друг с другом, а, соответственно, выбор оттенка занимает минимум времени. Для красок **Londa Professional** были разработаны 6 видов окислительной эмульсии.

Некоторые женщины часто сталкиваются с тем, что при окрашивании их волосы окрашиваются неравномерно, это обусловлено тем, что у них волосы различной пористости, но эта краска гарантирует равномерное окрашивание.

Микстона **Londa Professional permanent hair color extra rich creme** — это чистые цвета, их можно не только использовать в чистом виде, но и добавлять к любому оттенку из палитры. Для выразительных результатов требуется небольшое количество микстона.

Оттенки «Специальный блонд» **Londa Professional** дают возможность достичь более интенсивного осветления. Максимальную степень осветления гарантирует уровень тона 12/0.

**Инструкция по применению стойкой перманентной крем-краски Londacolor**

Надеть перчатки перед процессом окрашивания, нанести красящий состав на немытые волосы.

Важно: не использовать металлические предметы при смешивании краски.

**Пропорции смешивания:**

**Основная палитра и Micro Reds**

Пропорция смешивания всегда 1:1.

Если вы хотите получить цвет на 3 тона светлее, то следует использовать 12% окислительную эмульсию.

Если вы хотите получить цвет на 2 тона светлее, то следует использовать 9% окислительную эмульсию.

Темнее, тон в тон, на один тон светлее: 6%

**Оттенки Special Blonds**

Пропорция смешивания всегда 1: 2.

Осветление на 4-5 тонов: 12%

Осветление на 3 тона: 9%

**Окрашивание седых волос в оттенки Micro Reds**

Для того чтобы достичь полного покрытия седины, следует добавить чистый натуральный тон.

от 0 до 50% седины: натуральный тон не требуется

от 50 до 75% седины: + 1/3 натурального тона

от 75  до 100% седины: + 1/2 натурального тона

**Первичное окрашивание.**

**Окрашивание всей массы волос: тон в тон / темнее.**

Нанести красящую смесь по всей длине от корней до кончиков.

**Основная палитра**

Время выдержки:

Без тепла:  30 - 40 минут

С теплом: 15 - 25 минут.

**Окрашивание всей массы волос: с осветлением**.

*1-й шаг:*

Красящую смесь необходимо нанести по длине волос и на кончики, отступив примерно 2 см от корней.

**Основная палитра**

Время выдержки:

Без тепла: 20 минут.

С теплом: 10 минут.

**Special Blonds / Micro Reds**

Время выдержки:

Без тепла: 30 минут.

С теплом: 15 минут.

*2-й шаг:*

Нанести красящую смесь на корни волос.

**Основная палитра / Micro Reds**

Время выдержки:

Без тепла: 30-40 минут.

С теплом: 15-25 минут.

**Special Blonds**

Время выдержки:

Без тепла: 50-60 минут.

С теплом: 25-35 минут.

Совет: для увеличения яркости цвета по всей длине и на концах используйте окислительную эмульсию Londa.

**Окрашивание отросших корней.**

Красящую смесь нанести только на прикорневую часть волос. Первоначально окрашивать области с наибольшим количеством седых волос. При осветлении начните с областей, где требуется наибольшее осветление.

Совет: для осветления волос, краску необходимо наносить более густым слоем, чем при обычном окрашивании.

**Основная палитра / Micro Reds**

Время выдержки:

Без тепла: 30-40 минут.

С теплом: 15-25 минут.

**Special Blonds**

Время выдержки:

Без тепла: 50-60 минут.

С теплом: 25-35 минут.

**Выравнивание цвета по всей длине волос и на кончиках**

При необходимости по истечении времени выдержки хорошо увлажнить волосы водой, используя распылитель (для тоновSpecial Blondsиспользовать 100мл). Затем сэмульгировать краску и распределить ее по всей длине до концов волос.

**Основная палитра / Micro Reds/ Special Blonds**

Без тепла: 5-10мин.

**Пастельное тонирование**

Исходным условием являются равномерно блондированные волосы (на ½ тона светлее, чем желаемый конечный результат). Тонирование также возможно на необработанных ранее волосах с натуральным цветом 9/0 и светлее. Для достижения великолепных мягких пастельных оттенков рекомендуем использовать оттенки крем-краски Londa Professional: 10/1, 10/3, 10/38, 10/8, 9/1, 9/3, 9/38, 9/7.

Пропорция смешивания всегда 1:2 с окислительной эмульсией для интенсивного тонирования 1,9%. Наносить сразу по всей длине волос от корней до концов.

Время выдержки: до 15мин без тепла.

Важно: для получения равномерного цвета необходимо расчесывать волосы каждые 5 мин в течение всего времени выдержки.

**Микстона**

Возможности использования: для усиления или коррекции других оттенков. Микстона (оттенки 0/00, 0/11, 0/28, 0/33, 0/43, 0/45, 0/65, 0/66, 0/88) – это чистые цвета. Чем светлее основной тон, тем меньше требуется микстона.

**Исключение: оттенки 12 уровня.**

|  |  |
| --- | --- |
| Глубина/Тон  |  Микстон на 30 г краски |
| 12 |  3 см = 1,5 г |
| 10 |  1 см = 0,5 г |
| 9 |  2 см = 1,0 г |
| 8 |  3 см = 1,5 г |
| 7 |  4 см = 2,0 г |
| 6 |  5 см = 2,5 г |
| 5 |  6 см = 3,0 г |
| 4 |  7 см = 3,5 г |
| 3 |  8 см = 4,0 г |
| 2 |  9 см = 4,5 г |

**Пропорция смешивания:**

1 часть краски (крем-краска+микстон) смешать с 1 частью окислительной эмульсии. Для акцентирования отдельных прядей или секций волос, используйте микстона в чистом виде с окислительной эмульсией Londa Professional. Для получения необыкновенно выразительных оттенков, наносите красящую массу на предварительно осветленные волосы.

**Пропорция смешивания:**

1: 1 для всех микстонов (кроме 0/43).

1: 2 для микстона 0/43.

**Последующая обработка:**

После окрашивания сэмульгировать красящий состав теплой водой и смыть. Вымыть волосы **шампунем для окрашенных волос Londa Professional**. Для нейтрализации и закрепления цвета используйте **Стабилизатор цвета Londa.**